Buenos días!

En el siguiente texto, especificamos los puntos elementales en cuando implemente las peticiones de crt, renovar y baja de AFIP por los equipos de controlador fiscal de la nueva generación implementado del firmware fiscal de RTI.

1. Para poder acceder los webservice de certificación, es necesario obtener previamente el "token de acceso" atrás vez de webservice de AFIP; los pasos son similar de facturas electrónicas. Referir el guía de AFIP por este link:

<http://www.afip.gob.ar/ws/WSAA/WSAA.ObtenerCertificado.pdf>

La diferencia por el caso de produccion con datos reales, cambia el URI dentro del guía del ambiente de prueba por de URI de produccion:

<https://wsaa.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms>

2. Una vez obtenga el "token de acceso" de webservice; ante de vencer su validez, lo utilizamos junto con las operaciones de Alta (por la primera vez de alta de numero de serie), Renovación (lo que ustedes están pidiendo) y Baja de certificados de controladores fiscales por el URI siguiente:

<https://wsaa.afip.gov.ar/controladores-fiscales-ws/CertificadosService/CertificadosBean>

3. La especificación de acceder esto webservice de alta, renovar y baja están especificados en el manual adjuntado en este correo.

ARBCCF-manual-desarrollador-cliente.pdf

4. Una vez tenga las repuestas de certificados (la repuesta contiene los tres certificados: "raíz", "intermedia", "final") por cada equipo (ejemplo: Pagina#11 de manual), solo tendría que subir los últimos dos certificados formateados al equipo destinado que corresponderá al "intermedia" y "final"; sin embargo la diferencia con de "raíz", es el certificado de raíz se agrega el firma de RTI y se procesa separado. En rigor, salva de un situación particular de AFIP, el raíz (normalmente son 20 años) se mantenga sin cambio, ya este mismo estar como el default del firmware.

5. Las repuestas de dos certificados de "intermedia" y "final" mencionados, tendrían que agrega las leyendas "-----BEGIN CERTIFICATE-----", y ' "-----END CERTIFICATE-----"  en comienzo y final de bloque de certificado; le ajunto un ejemplo de certificado de ellix40 numero 756 por su referencia.

Estos procesos se han validados por el momento de homologación de INTI, también se han procesados por el primer pedido de produccion de cada modelo homologado.